**2023年锅炉磨煤机传动盘修复采购文件**

服务地点：包头东华热电有限公司

计划工期：每台磨煤机下架体传动轴检修期 5天内完成。

报价单位资质、业绩(业绩证明材料以合同或中标通知书为准)要求：无。

服务范围及内容：

1、传动轴尺寸φφ1530mm，轴高1200mm，磨损高度为80-100mm,磨损深度

2-10mm；补焊修复。

2、装卸及往返运输由应答方负责。

服务标准或依据：现场测量、施工、修复、安装、达到实物尺寸和精度；要求补焊时打光谱确认材质及车削、打磨时主轴不产生弯曲、变形等缺陷，否则所有损失由乙方负责赔偿；修复后主轴达到加工精度及材质与原材质一致满足密封条件表面光滑、无裂纹、气孔等现象。

验收方式：设备维护部、生产技术部进行三级验收。

付款方式：验收合格支付工程价款结算总额的97%，质保期结束后支付3%

考核扣款：详见技术规范书

结算方式：固定单价

最高限价： /元**(注：超过最高限价的报价视为无效报价)**

商务、技术联系人及电话：谢磊18547253525

分项报价格式：名称、单位、数量由项目单位填报，以实际发生数量，据实结算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 锅炉磨煤机传动轴修理 | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

**注：**

1. **本项目采用一票制结算，报价含9%增值税。**
2. **分项报价表需报价单位法人（或法人授权委托人）签字盖公章，并标注联系人及电话。**
3. **分项报价若单价和总价以及华电集团电子商平台报价系统内报价有差异，则以单价为准，并对总价及华电集团电子商平台报价系统内报价进行修正，但如果单价有明显的小数点错位，则应以标出的总额为准，并修改单价；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字表示的大写金额为准，并对数字作相应的修正。若在分项报价中有两个以上的报价且未明确哪个报价有效，将被视为无效报价，但按采购文件规定提交备选方案的除外。**
4. **分项报价工程量不可调减，调增可以补充并在报价中明确标注。**
5. **分项报价工程量子项不可删减，如有增项可以补充并在报价中明确标注。**
6. **由于采购人在技术服务期间因系统或设备无法停运，所以报价单位在报价时应充分考虑，技术服务期间因系统或设备无法停运对工程造成的影响或增加的临时措施，报价单位如需价格补偿应在报价表中明确标注。如报价单位未填报则视为因系统或设备无法停运对技术服务无影响，今后因系统或设备无法停运对技术服务的影响造成的后果采购人不承担任何责任及赔偿。**